江门金羚日用电器有限公司焊接设备采购服务
询价邀请函

各潜在供应商：
我司因业务发展，计划以询价邀请方式采购一套高频焊接机+水冷一体机，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、项目概况
1.项目名称：江门金羚日用电器有限公司焊接设备采购服务。
2.采购内容：一套高频焊接机+水冷一体机，具体设备技术参数、主要配置、主要功能等详见附件1，同时涵盖设备的运输、安装调试及售后质保服务等相关配套内容。
二、报价要求
（一）报价单位要求：向我单位报价的意向供应商必须同时满足以下条件：
1.应当是具有合法经营资格且满足采购需求的法人，具有良好的信誉，营业执照须具有与本项目采购内容相关的经营范围。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合规定的条件。
3.如涉及特定专业资质（例如设备安装资质等），需提供相应资质证书复印件。
（二）报价方式
1.本项目最高限价为含税¥40,000元（大写：人民币肆万元整）
2.报价方式：本项目投标报价为总承包报价（报价格式详见附件2），投标报价须包含设备价格、安装费、运输费、人工费、发票税费等费用，所报价格应为含税价格，且需注明税率。
2.报价截止时间：2026年8月20日下午16:30（以响应文件到达我司时间为准）前，逾期送达的响应文件视为无效报价。
3.响应文件提交方式：响应文件采用纸质版递交方式，正本1份，统一装订成A4本并密封，所有资料须加盖公章。
三、成交供应商的确定
本次采购评审采用综合评价法，由评审小组从实质性满足询价邀请函的投标人当中，根据评分规则（见附件3）进行打分，综合得分从高到低顺序推荐成交供应商，若综合得分有二家或以上相同得分时，则投标价格低者为成交供应商，若有二家投标价格一样，由我司最终确定成交供应商。
四、支付方式
具体在合同中约定，支付金额以最终结算金额为准，成交供应商需开具相应金额的增值税专用发票。
五、响应供应商需提供资料
1.营业执照复印件；
2.投标报价表（见附件2）；
3.特定专业资质（如有）；
4.报价单位认为其他需要提交的资料（如有）。
以上资料均需加盖单位公章。
六、其他
1.本函件仅作为服务价格咨询参考，不构成我司与响应供应商或成交供应商的要约或要约邀请，我司有权直接从响应供应商中最终确定成交供应商。
2.若响应供应商未能确定为成交供应商，已递交的响应文件不予退回，我司也不再告知响应供应商（或已递交报价资料意向供应商）确定的成交供应商及有关情况。
3.有关本邀请函相关事宜，响应供应商可以咨询我司工作人员。

附件：1.设备参数清单
2.投标报价表
3.评分规则

                              江门金羚日用电器有限公司
                                  2026年8月14日

联系人：冯先生
联系电话：13924683034
联系地址：江门市江海区云沁路186号1#厂房五楼办公室


附投标文件投递地址：
收件人：汤小姐
收件电话：15207503288
收件地址：江门市高新区云沁路186号江门金羚日用电器有限公司五楼办公室


附件1
表一 高频焊接设备参数清单
高频焊接+水冷一体机
	序号
	型号/规格
	JXCGP-10KW
	备注

	1
	输入电压
	三相380V 50/60HZ
	

	2
	输入电压范围
	340-380V
	

	3
	输入振荡频率
	100-200KHZ
	

	4
	最大输入功率
	10KW
	

	5
	输入电流
	5-45A
	

	6
	负载持续率
	100%
	

	7
	设置时间
	1-99S
	

	8
	水温保护点
	40℃
	

	9
	冷却水要求
	>0.2MPA>3-12L/分
	

	11
	设备 尺寸
	620*980*980
	允许偏差在20%以内

	12
	焊枪重量
	≤0.51KG
	

	13
	水冷系统
	见表二
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表二  水冷系统参数

	                           型号
项目                                    
	XH-02A
	配置

	电源
	3ph-380v/50hz
	

	
名义制冷量
	Kcal/h
	5160
	

	
	kw
	6
	

	
制冷剂
	名称
	R22
	

	
	控制方式
	毛细管
	

	
压缩机
	类型
	涡旋式
	日本松下/同等

	
	功率(HP)
	2 
	

	
冷凝器
	类型
	风冷翅片式高效换热器
	
风冷翅片式高效换热器

	
	风量(m3/h)
	2305
	

	
	电机功率(kw)
	0.129
	

	
	散热环境温度
	≤40℃
	

	

蒸发器
	类型
	水箱盘管式
	水箱盘管式

	
	冷冻水量(m3/h)
	4
	

	
	水箱容量(L)
	36
	

	
	冷水进出水管
	 1″
	

	
水泵
	功率(KW)
	0.55
	
凌霄/同等

	
	扬程(m)
	32
	

	


安全保护
	控制面版
	压缩机过热保护，过流保护，
高低压力保护，超温保护，流
量保护，相序/缺相保护，排气过热保护,散热水不达标自动提示系统
	邦普电脑版/同等

	
	高低压表
	
	必达/同等

	
	过滤器
	
	三花/盾安/同等

	
	接触器
	
	法国施耐德/同等

	
	热保护
	
	法国施耐德/同等

	
	总开关
	
	       正泰 /同等 


备注：1.制冷量是依据：冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却进出水温度30℃/35℃
2.工作范围：冷冻水温度范围：5℃至35℃；冷冻水进出水温差：3℃至8℃。在冷凝温度不高于35℃环境使用
3. 单位换算：1kw冷量=860kcal/hr   1RT=3024kcal/hr 
  1kcal/hr=3.969BTU/hr  

 1公制马力（HP）=0.735KW



附件2
投标报价表


	序号
	名称
	数量
	单位
	税率（%）
	含税总价（元）
	备注

	1
	高频焊接+、水冷一体机
	1
	套
	
	
	配套使用


备注：
以上价格含增值税、含运费，含设备的现场卸货、安装调试及现场操作培训（送货地址：江门市江海区云沁路186号）。


                              报价单位（公章）：

                                              年     月     日

1. 
附件3
评分规则
	序号
	评分项目
	权重系数
	得分
	计分规则

	1
	价格
	0.8
	
	本次采用低价优先法计算，即报价最低者得100分，次低者得80分，每降低一个排名则扣20分。

	2
	服务
	0.2
	
	1.投标人承诺接到故障报修后2.5小时内维修人员到达现场的，得100分；
2.投标人承诺接到故障报修后大于2.5小时、小于或等于4小时维修人员到达现场的，得60分；
3.投标人承诺接到故障报修后大于4小时维修人员到达现场，或投标文件未对本项上门响应时效作出有效承诺的，得0分。售后维修服务响应时间不超过2.5小时的得100分，否则不得分(评判标准为售后服务点/公司注册地距离我司的驾车时长)。

	合计
	1
	
	



